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Qualità e Servizi per le Imprese
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2025/40 (PPWR)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (DoC)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2025/40 (PPWR)
Per imballaggi primari destinati al contatto con alimenti (MOCA)
	Documento ID: 
	

	Revisione: 
	

	Oggetto della dichiarazione: 
	


La presente dichiarazione di conformità è redatta in conformità all'Allegato VIII del Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) 
1. Identificazione univoca dell'imballaggio (Punto 1, Allegato VIII):
	Nome commerciale dell'imballaggio: 
	

	Codice Articolo:
	

	Famiglia di materiale: 
	

	Categoria imballaggio (All. II, Tab.1):  
	

	Peso unitario dell'articolo: 
	

	Lotto di produzione:  
	


2. Nome e indirizzo del fabbricante (Punto 2, Allegato VIII):
	Ragione Sociale del Fabbricante: 
	

	Indirizzo Sede Legale:
	

	Indirizzo Stabilimento Produttivo: 
	

	Codice Fiscale e Partita IVA: 
	

	R.E.A.  n.: 
	

	Sito web ed mail:
	


3. Dichiarazione di esclusiva responsabilità (Punto 3, Allegato VIII):
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del
	Fabbricante:
	Ragione sociale del Fabbricante


4. Oggetto della dichiarazione (Punto 4, Allegato VIII):
	Descrizione
	Testo di esempio 
Coperchio in materiale plastico stampato ad iniezione, monomateriale in polietilene (PE), trasparente o colorato, idoneo all’applicazione come chiusura “Salvaroma”; per barattoli rigidi o barattoli metallici (tins) e approvato per l’uso ripetuto a contatto con alimenti.


Componenti integrati soggetti a valutazione complessiva:
	Componenti dell’imballo
	Testo di esempio 
Corpo principale del coperchio (mescola di polietilene vergine LDPE + HDPE, a prevalenza LDPE o PELD).

	
	Testo di esempio 
Marcature e pittogrammi di conformità impressi direttamente sul manufatto tramite stampaggio.





PARTE 1 – CRITERI OBBLIGATORI DAL 12/08/2026

5. Conformità alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (Punto 5, Allegato VIII):
L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alle seguenti disposizioni dell'Unione Europea applicabili:
· Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
· Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
· Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali destinati al contatto alimentare.
· Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
· Regolamento (CE) n. 178/2002 riguardante i principi generali della legislazione alimentare e i requisiti di rintracciabilità dei prodotti.
· Decreto Ministeriale 21/03/1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari - legislazione italiana).
· Decreto Legislativo n. 152/2006 (Art. 219, comma 5) relativo all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

6. Riferimenti alle norme, specifiche comuni o altre specifiche tecniche applicate (Punto 6, Allegato VIII):
La conformità ai requisiti e limiti di progettazione e sicurezza chimica stabiliti dal Regolamento (UE) 2025/40 è comprovata dalle relazioni di prova (Test Reports) eseguite da un laboratorio terzo accreditato, conservate nel Fascicolo di Documentazione Tecnica (Allegato VII):
Prescrizioni sulle Sostanze Preoccupanti e Metalli Pesanti (Art. 5, par. 4): Le materie prime utilizzate non prevedono l’impiego intenzionale di composti a base di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Si attesta che la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente è inferiore al limite di 100 mg/kg (100 ppm).
Sostanze Estremamente Preoccupanti (REACH SVHC): Si dichiara che nessuna delle sostanze intenzionalmente utilizzate è elencata nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, né nelle Liste I, II e III delle sostanze identificate come interferenti endocrini (Liste endocrine edlists.org, Arrêtés francesi del 12/10/2023 legati alla legge AGEC) in quantità superiori allo 0,1% in peso.
Restrizioni analitiche sulle sostanze perfluoroalchiliche - PFAS (Art. 5, par. 5): Si attesta l'assenza di additivazione intenzionale di PFAS durante il ciclo di produzione. Sulla base dei test analitici effettuati sul manufatto finito, si certifica il rispetto dei tre limiti analitici cumulativi stabiliti dal regolamento:
a. Concentrazione di singoli PFAS (analisi mirata, PFAS polimerici esclusi) inferiore a 25 ppb.
b. Somma di PFAS (analisi mirata con precedente degradazione dei precursori, PFAS polimerici esclusi) inferiore a 250 ppb.
· Concentrazione totale di PFAS (compresi i polimerici) inferiore a 50 ppm.
· Valutazione analitica aggiuntiva sul Fluoro Totale: Il livello di fluoro totale è risultato inferiore alla soglia critica di screening di 50 mg/kg, escludendo la necessità di produrre ulteriori prove di quantificazione analitica da parte del fabbricante.


PARTE 2 – CRITERI OBBLIGATORI DAL 01/01/2030

Progettazione per il Riciclaggio / Riciclabilità (Art. 6): 
	Obbligo generale di riciclabilità
Descrizione della riciclabilità
	Testo di esempio 
Il coperchio è realizzato al 100% in polietilene monomateriale vergine, completamente compatibile con i flussi di selezione ottica (NIR) e riciclo esistenti della plastica. 


Progettato secondo i principi del Design for Recycling (DfR) in linea con le linee guida RecyClass e la piattaforma "Progettare Riciclo" del CONAI.
· Classe di prestazione di riciclabilità stimata: Classe A 
(Massima efficienza di riciclo).
Contenuto Riciclato Minimo (Art. 7): 
	Descrizione delle componenti o delle parti da materie prime riciclate
	Testo di esempio 
Il coperchio è realizzato esclusivamente con resine vergini e contiene lo 0% di plastica riciclata post-consumo.
NB dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi in plastica sensibili al contatto (contact-sensitive, ad eccezione di formule per lattanti, dispositivi medici e medicinali) dovranno contenere obbligatoriamente percentuali minime di plastica riciclata post-consumo (pari al 10% per plastiche diverse dal PET)



Questa scelta progettuale è finalizzata a garantire l'ampia conformità ai requisiti igienici e di protezione della salute stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal Regolamento (UE) 2022/1616.
Nota di conformità PPWR: Ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 5, lettera a), gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato post-consumo non si applicano agli imballaggi in plastica destinati a venire a contatto con alimenti laddove la presenza di riciclato possa comportare una minaccia per la salute umana.
Riduzione al minimo di peso e volume (Art. 10 e Allegato IV): L'imballaggio è stato ottimizzato dal punto di vista dello spessore e del peso del materiale, riducendolo al minimo necessario per adempiere in sicurezza alle funzioni protettive e garantire l'assenza di deformazioni durante le normali tolleranze di confezionamento, stoccaggio e logistica. Manca di qualsiasi strato cosmetico, falsi fondi o doppie pareti intesi ad aumentare il volume percepito.
Limitazione dello Spazio Vuoto (Art. 24): In conformità con i requisiti di confezionamento B2B, lo spazio vuoto è ridotto al minimo indispensabile e non supera il limite del 50%. 
	L'imballaggio secondario di spedizione è costituito da:
	Testo di esempio
scatole in cartone riciclato contenenti da 600 a 650 pezzi ordinatamente disposti, minimizzando lo spazio vuoto complessivo durante il trasporto.



7. Organismi di prova e Validazioni Internazionali:
	Analisi eseguite da: 
	Nome Laboratorio (Test di migrazione globale, specifica, Sensory Testing, validazione FDA).

	Sensory Testing (Valutazione organolettica): 
	Testo di esempio
Superato con esito positivo (nessun rilascio o trasferimento di sapori/odori estranei all'alimento), confermando l'idoneità d'uso per il contatto alimentare (Commento: "No difference was found by the panel in both the replicates. So the sample is suitable for use in contact with food").

	Validazione FDA (U.S.A.): 
	Testo di esempio
Conforme ai requisiti stabiliti da "U.S. FDA Regulation 21 CFR Part 177.1520, Clause (c)(2.1)" (Esito: PASS).



8. Informazioni aggiuntive e Condizioni d'uso:
Idoneità al contatto alimentare (MOCA): 
	L'imballaggio è idoneo a venire a contatto con tutte le seguenti categorie di prodotti alimentari, come confermato dalle prove di migrazione con simulanti
	esempio 
· A (Etanolo 10%), B e D2:

	
	Testo di esempio
· Prodotti alimentari acquosi (con pH > 4,5).
· Prodotti alimentari acidi (con pH < 4,5).
· Prodotti alimentari a base di sostanze grasse.
· Prodotti alimentari contenenti alcool.
· Prodotti alimentari secchi.


Limitazioni e restrizioni d'uso: 
	L'articolo NON è idoneo alle seguenti applicazioni:
	Testo di esempio
· Surgelamento e Congelamento.
· Riscaldamento in forno tradizionale o su fornello.
· Riscaldamento a microonde.
· Lavaggi ripetuti in lavastoviglie.


Condizioni di stoccaggio: 
	Condizioni di stoccaggio: 
	Testo di esempio
Conservare in luogo chiuso, salubre, fresco, asciutto e privo di odori. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e a fonti di calore per prevenire alterazioni o deformazioni strutturali del polietilene.


Etichettatura Ambientale (Art. 12 PPWR / D.Lgs. 152/2006): 
	Il prodotto presenta i seguenti pittogrammi e simboli
	Testo di esempio
· Idoneità alimentare: Simbolo bicchiere e forchetta.
· Codifica del materiale: Simbolo del Ciclo di Mobius contenente il codice LDPE 04 (o PELD 04).
· Classificazione CONAI: Fascia B2.2 (Tappi, chiusure e coperchi rigidi).
· Codice rifiuto (EER): 15 01 02 (imballaggi in plastica pulita), da conferire nella raccolta differenziata della plastica secondo le disposizioni del comune di appartenenza.







	Dichiarazione rilasciata a nome e per conto del Fabbricante:
	

	Luogo e data del rilascio: 
	

	Nome e Cognome del dichiarante: 
	

	Funzione / Ruolo: 
	



Firma Autografa / Digitale:


La presente dichiarazione ha validità dalla data di rilascio e sarà tempestivamente aggiornata qualora intervengano modifiche sostanziali alle materie prime, ai processi produttivi o alla legislazione di riferimento tali da influire sulla conformità dichiarata
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